**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ МЕДВЕНСКИЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ АМОСОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 02.06.2017 года № 84-па

**Об утверждении перечня первичных средств пожаротушения в местах общественного пользования населенных пунктов**

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.94 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (в ред. Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ), от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Амосовский сельсовет» Медвенского района, в целях обеспечения пожарной безопасности на территории муниципального образования «Амосовский сельсовет» Медвенского района, Администрация Амосовского сельсовета Медвенского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые:

1.1. Перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которые граждане обязаны иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании) на территории муниципального образования «Амосовский сельсовет» Медвенского района (Приложение 1).

1.2. Перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которыми должны быть оснащены территории общего пользования сельских населенных пунктов муниципального образования «Амосовский сельсовет» Медвенского района (Приложение 2).

2. Постановление Главы Амосовского сельсовета от 28.03.2008 № 27 «Об утверждении перечня первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов» считать утратившим силу.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4.Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Амосовский сельсовет» Медвенского района в сети Интернет.

Глава Амосовского сельсовета Т.В. Иванова

Приложение №1

к постановлению Администрации Амосовского сельсовета

Медвенского района

от 02.06.2017 года № 84-па

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которые гражданам рекомендовано иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании) на территории муниципального образования «Амосовский сельсовет» Медвенского района**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование зданий и помещений | Защищаемая площадь | Средства пожаротушения и противопожарного инвентаря (штук) | | | |
| Порошковый огнетушитель ОП-4  (или аналогичный) | ящик с песком  емкостью 0,5 куб. м | бочка с водой и ведро | багор,  топор,  лопата |
| 1 | Жилые дома коттеджного типа для постоянного проживания | Здание | 1 | - | 1 (\*) | - |
| 2 | Дачи и иные жилые здания для сезонного проживания | Здание | 1 (\*) | - | 1 (\*) | 1, 1, 1 (\*) |
| 3 | Частные жилые дома для постоянного проживания | Здание | 1 | - | 1 (\*) | 1, 1, 1 |
| 4 | Индивидуальные гаражи | Гараж | 1 | - | - | - |
| 5 | Многоквартирные жилые дома | Квартира | 1 | - | - | - |

Примечание:

1. (\*) - устанавливается в период проживания (летнее время).

2. В жилых домах коридорного типа устанавливается не менее двух огнетушителей на этаж.

3. Размещение огнетушителей в коридорах, проходах не должно препятствовать безопасной эвакуации людей. Их следует располагать на видных местах вблизи от выходов помещений на высоте не более 1,5 м.

4. Огнетушители должны всегда содержаться в исправном состоянии, периодически осматриваться и своевременно перезаряжаться.

Приложение 2

к постановлению Администрации Амосовского сельсовета

Медвенского района

от 02.06.2017 года № 84-па

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которыми рекомендовано оснастить территории общего пользования сельских населенных пунктов муниципального образования «Амосовский сельсовет» Медвенского района**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование первичных средств пожаротушения, немеханизированного инструмента и инвентаря | Нормы комплектации пожарного щита |
|
| 1 | Огнетушители (рекомендуемые):  - воздушно-пенные (ОВП) вместимостью 10 л;  - порошковые (ОП)  вместимостью, л / массой огнетушащего состава, кг  ОП-10/9  ОП-5/4 | 2  1  2 |
| 2 | Лом | 1 |
| 3 | Ведро | 1 |
| 4 | Багор | 1 |
| 5 | Асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала) размером не менее 1 х 1 м | 1 |
| 6 | Лопата штыковая | 1 |